***INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS***

***\*\*\* INAPA \*\*\****

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***“Año de la Innovación y la Competitividad”***

***Descripción Proyecto:***

*Este proyecto contempla la construcción de una obra de toma con desarenador y desagüe en tubería ø16" (acero), tomando como fuente el de zumbador y la colocación de una línea de aducción de 12" (acero), sch-30, 279.74 ml, hasta punto de empalme ø12" (acero), para abastecer el acueducto de piedra blanca, así mismo la rehabilitación de los caminos de acceso.*